BRAZALETE

!! Errores en borrado:

	!1 Cuando borramos y estamos dentro de una multicapa, o la anterior es una multicapa, tenemos que 
	borrar la multicapa entera. De tal modo que NUNCA dentro de LAST estemos en multicapa.

	!2 Borrar en los extremos de la columna puede dar errores.

	!3 Cuando borramos la posición inicial 1|2|... es mejor darle de nuevo a mapear para comenzar correcta
	la ubicación.
	
!! Nuevo mapeo

	!1 Tras finalizar un mapa y comenzar uno nuevo, tenemos errores en ubicaciones. Hay que controlarlo.
	ES ACONSEJABLE CERRAR Y VOLVER ABRIR EL PROGRAMA PARA UN CORRECTO MAPEADO


DRONE

-- Lecturas:

	1- No lee los gs1 de más de dos subcódigos de barras.

	2- No lee los gs1 con identificadores fuera de los básicos contemplados.

	3- ACONSEJABLE porner un tiempo alto, de al menos 20 segundos.


