Señal IP de los elementos NO cambia con la ubicación y las torres de telefonía. Solo depende del teléfono emisor (hay que ver más dispositivos).


Wifi 2,4 Ghz soporta buena comunicación hasta una distancia de 37 columnas. Aproximadamente 80 cm * 37 columnas = X distancia 


modo2 hay que resolver el picaje por el motivo que sea no lo guarda

modo1


